
Ηλεκτρικές Μετρητικές Διατάξεις και Τεχνικές

Σχεδίαση Αισθητήρα Αερόσακου



Τσάμπρας Κωνσταντίνος

Up1083865

Επιβλέπων: Μπίρμπας Αλέξιος

**Σκοπός της Εργασίας:**

Η εργασία αφορά την κατασκευή ενός αισθητήρα για αερόσακο μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο χωρητικός αισθητήρας πρέπει να εντοπίζει απότομες επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις, να τις μετράει και να στέλνει ένα ψηφιακό σήμα ανάλογο του μέτρου της επιβράδυνσης/επιτάχυνσης.

Πιο συγκεκριμένα ο αισθητήρας θέλουμε να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

* Εύρος τιμών επιτάχυνσης: [-50g, 50g]
* Ακρίβεια μέτρησης: 0.1g

**Σχεδιασμός:**

Από τις προδιαγραφές γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο αισθητήρας θα αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη:

Α. Το κύκλωμα φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή ο οποίος θα μεταβάλλεται ανάλογα με την επιτάχυνση του οχήματος.

Β. Το κύκλωμα σύγκρισης όπου θα συγκρίνει την τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή με ένα threshold ου θα έχουμε ορίσει ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Γ. Το κύκλωμα αρίθμησης το οποίο όσο ο πυκνωτής έχει τάση μεγαλύτερη του threshold θα αυξάνει έναν μετρητή. Έτσι όσο περισσότερη ώρα εκφορτίζεται ο πυκνωτής (άρα όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχει), τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τελική τιμή του μετρητή.

Δ. Το κύκλωμα επαναφοράς του μετρητή. Ο αισθητήρας δεν θέλουμε να λειτουργεί εφάπαξ, αλλά πολλές φορές το δευτερόλεπτο, άρα είναι αναγκαίο μετά από κάθε μέτρηση να επαναφέρουμε τον μετρητή στην τιμή 0, ώστε κάθε μέτρηση να μην επηρεάζεται από την τιμή της προηγούμενης.

* **Α. Κύκλωμα φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, γραμματοσειρά, γραμμή

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Το κύκλωμα αυτό αποτελείται από το κύριο ρολόι η συχνότητα του οποίου είναι η συχνότητα λήψης μετρήσεων, μία αντίσταση για την φόρτιση και την εκφόρτιση του πυκνωτή και τον μεταβλητό πυκνωτή που θέλουμε να μετρήσουμε. Το ρολόι παρέχει τετραγωνικούς παλμούς των 5V οι οποίοι σε κάθε περίοδο αρχικά φορτίζουν και έπειτα ξεφορτίζουν τον πυκνωτή μέσω της αντίστασης.

* **Β. Κύκλωμα σύγκρισης**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, γραμμή, γραμματοσειρά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Σε αυτό το κύκλωμα συγκρίνουμε την τάση του πυκνωτή με την τάση του ρολογιού συν την τάση threshold. Αυτό γίνεται γιατί όσο το ρολόι βρίσκεται σε κορυφή (δηλαδή παρατηρείται φόρτιση του πυκνωτή) δεν θέλουμε να θεωρείται ότι η τάση του πυκνωτή περνάει το threshold. Με άλλα λόγια μας ενδιαφέρει μόνο ο χρόνος κατά τον οποίο ο πυκνωτής εκφορτίζεται και ταυτόχρονα η τάση του δεν έχει πέσει κάτω από την τάση threshold. Για την σύγκριση χρησιμοποιούμε έναν ενισχυτή 741 με τάση στα 12 Volt.

Εδώ βλέπουμε την τάση του πυκνωτή με μωβ και την έξοδο του συγκριτή με κόκκινο χρώμα Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, γράφημα, γραμμή

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

* **Γ. Κύκλωμα αρίθμησης**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, στιγμιότυπο οθόνης, Σχέδιο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Σε αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιούμε έναν counter των 16 bits όπου στο ENABLE συνδέουμε το σήμα της εξόδου του συγκριτή (οπότε όσο το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι «1», ο μετρητής αυξάνει την τιμή του), στο RESET συνδέουμε το κύκλωμα επαναφοράς που θα δούμε παρακάτω και στο CLK συνδέουμε ένα δεύτερο ρολόι πολύ μεγαλύτερης συχνότητας από το πρώτο. Έχουμε εύρος 100g και ακρίβεια 0.1g, οπότε θα πρέπει να αποθηκεύσουμε 1000 διαφορετικές τιμές, άρα θα χρειαστούμε μόνο 10/16 bit εξόδου του μετρητή οπότε τα συνδέουμε σε στοιχεία εξόδου για να παρακολουθούμε την τιμή του μετρητή: είτε 7 segment displays (που μειώνουν κατά πολύ την ταχύτητα της προσομοίωσης του κυκλώματος), είτε με LEDs που αναπαριστούν το αποτέλεσμα στο δυαδικό.

* **Δ. Κύκλωμα επαναφοράς του μετρητή**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, γραμματοσειρά, στιγμιότυπο οθόνης

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Το κύκλωμα αυτό είναι ουσιαστικά ένας negative edge detector για το βασικό ρολόι. Έτσι δημιουργούμε έναν παλμό RESET με μικρό μήκος για να μην επηρεάζει με κανέναν τρόπο την μέτρηση της χωρητικότητας του πυκνωτή η οποία συμβαίνει στις μηδενικές τιμές του ρολογιού.

Εδώ βλέπουμε τον παλμό του ρολογιού με ροζ και την έξοδο του negative edge detection με λαχανί Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, γραμμή, οθόνη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

* **Αποτελέσματα μετρήσεων διαφόρων χωρητικοτήτων:**
* **2.35μF:**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, Σχέδιο, παράλληλα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

**Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, διάγραμμα, γράφημα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

**Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, αριθμός, γράφημα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

Σε αυτή την περίπτωση το κύκλωμα μέτρησης έφτασε έως την τιμή 925 (/1024) άρα αυτή η τιμή πυκνωτή είναι πολύ κοντά στην μέγιστη που μπορούμε να μετρήσουμε.

* **0.1 μF:**

Εικόνα που περιέχει κείμενο, διάγραμμα, στιγμιότυπο οθόνης, Σχέδιο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, γράφημα, οθόνη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, οθόνη, αριθμός

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Όπως είναι αναμενόμενο η πολύ μικρή αυτή χωρητικότητα φορτίζεται και εκφορτίζεται ταχύτατα. Έτσι η έξοδος του αισθητήρα έδειξε 51 (/1024), μία από τις μικρότερες τιμές που μπορούμε να μετρήσουμε με αυτό το κύκλωμα.

* **Αντιστοίχιση μετρήσεων με πραγματικές τιμές**